**Załącznik do SIWZ**

**Bieżące utrzymanie oznakowania oraz**

**wprowadzenie zmian organizacji**

**ruchu na drogach gminnych Gminy**

**Tarnowskie Góry w 2020 roku**

**Tabliczki z nazwami ulic, wymagania.**

* Minimalna wysokość tabliczki 200mm, długość od 800mm do 1200mm (pow. max. 1,5m2).
* Tabliczka umieszczona w ramce stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo (z przyspawanym uchwytem pozwalającym na montaż za pomocą taśm) umożliwiająca wsunięcie tablicy z herbem i nazwą ulicy, kolor ramki dostosowany do koloru tablic wg załączonego wzoru.
* Tablica wykonana z blachy odpornej na działanie warunków atmosferycznych o grubości minimum 1mm, treść tablicy wraz z herbem miasta naniesiona w technice druku solwentowego na folię odblaskową I generacji.
* Mocowanie za pomocą taśm ze stali odpornej na działanie warunków atmosferycznych o szerokości minimum 12.7mm i grubości minimum 0.7mm, do istniejących bądź nowych słupków.
* Tablice powinny zostać wykonane zgodnie z przykładem przedstawionym w formie wizualizacji, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.
* Wykonawca, przed wykonaniem tablicy, prześle zamawiającemu jej wizualizację celem akceptacji.