Tarnowskie Góry, dn. 28.08.2018 r.

**MZUiM.383.31.2018**

**BIP Tarnowskie Góry**

W związku ze złożonym w dniu 24.08.2018 r. pismem dotyczącym treści SIWZ dla zadania pn.: **„Rozbudowa ulic Wiejska i Sielanka w Tarnowskich Górach”** zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) udzielam następującej odpowiedzi:

1. **Pytanie do treści SIWZ – przedmiar robót**

W poz. 30 i 31 przyjęto - prosimy o zmianę ilości robót ziemnych – rozdzielenie na 70% mechanicznie i 30 % ręcznie.

**Odpowiedź na pytanie**

W pozycji 30 i 31 przyjęto sumaryczną ilość robót ziemnych i uwzględniono krotność dla podziału robót ziemnych: ręczne 30% (krotność = 0,3), mechaniczne 70% (krotność = 0,7).

1. **Pytanie do treści SIWZ – przedmiar robót**

W poz. 34 Odwóz ziemi powinno być z wykonania rowków a nie z korytowania.

**Odpowiedź na pytanie**

W pozycji 34 wskazana ilość robót ziemnych dotyczy odwozu nadmiaru ziemi z wykonania rowków. Opis „odwóz nadmiaru ziemi z korytowania” można sprecyzować jako „odwóz nadmiaru ziemi z wykonanych rowków”. Objętość mas ziemnych nie ulega zmianie.

1. **Pytanie do treści SIWZ – przedmiar robót**

W poz. 89 – odtworzenie rozebranego ogrodzenia (wykonanie nowego na wzór rozebranego) – prosimy o rysunki jakie materiały, słupki, fundamenta należy tu zamontować ponieważ nie ma zadnych informacji szczegółowych w opisie technicznym ani wymiarów.

**Odpowiedź na pytanie**

Informacja dotycząca ogrodzenia (do odtworzenia):

a. Filary ogrodzeniowe (słupki) – 14szt

* przekrój poprzeczny 41x30cm
* wysokość 130cm
* wykonane są z bloczków betonowych 30x13x11cm, nie otynkowane, fuga szerokości 2cm, zakończony spadkiem wyrobionym z betonu i przykrytym dachówką ceramiczną karpiówką (38x13,5cm – 3szt)

b. Cokół ogrodzenia (podmurówka):

* wykonany z bloczków betonowych 20x13x11cm, nie otynkowane, fuga szer. 2cm,
* wysokość – 36cm (3 warstwy bloczków)
* szerokość 26cm,
* łączna długość ok. 33mb.

c. Przęsła ogrodzeniowe wykonane ze sztachet drewnianych, impregnowanych, malowanych  
 na kolor brązowy, mocowanych na dwóch poziomych drewnianych łatach.

* wymiary: szerokość – 8cm, długość – 95cm, grubość – 2,3cm
* ilość przęseł – 12szt o długościach około:

1,46m – 1szt

2,60m – 4szt

2,89m – 4szt

2,96m – 3szt

d. Bramka wejściowa (furtka) – wymiary – 120x133cm osadzona na dwóch zawiasach,  
 zamykana na zaczep stalowy, rama wykonana z teownika stalowego 30x20x4mm,  
 wypełniona siatką stalową cięto-ciągnioną z pionowym ozdobnym elementem pola .

e. Ława fundamentowa – szerokość około 30cm i głębokości do 50cm.

f. Łączna długość ogrodzenia około 42mb.

Kopia:

MZUiM a/a

**Kierownik MZUiM**

**/-/ Joanna Czyżewska**