Tarnowskie Góry, dn. 27.05.2019 r.

**MZUiM.383.11.2019**

 **BIP Tarnowskie Góry**

 W związku ze złożonym w dniu 17.05.2019 r. pismem (e-mail) dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ dla zadania pn.: **„Budowa drogi dojazdowej na odcinku pomiędzy ulicami Nakielską a Polną wraz z węzłami w ulicach Nakielskiej i Polnej w Tarnowskich Górach – zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych poprzez budowę ulicy Zachnika w Tarnowskich Górach”** , zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udzielam następujących odpowiedzi i wyjaśnień:

**Branża elektryczna i elektroenergetyczna.**

**Pytanie 1.**

Zamieszczona karta katalogowa słupa – prosimy o doprecyzowanie poprzez wskazanie modelu wysięgnika wraz z parametrami technicznymi, jak również określenie koloru słupa i wysięgnika.

**Odpowiedź na pytanie.**

Informuję, że projektant wskazał do zastosowania następujący przykładowy model wysięgnika: WRP 1/1,5/0,7/5. Opis techniczny słupa wraz z wysięgnikiem znajduje się w umieszczonym na stronie BIP Zamawiającego Projekcie Wykonawczym dokumentacji projektowej przedmiotowego zadania, w punkcie 3.3.4 – Instalacja oświetlenia.

Obowiązuje jednolita barwa słupa i wysięgnika. Kolor słupa i wysięgnika - ciemnoszary.

**Pytanie 2.**

Zamieszczona karta katalogowa oprawy – prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych oprawy (LED ile?), gdyż moc LED wynikająca z uzupełnionej karty katalogowej to LED 72 W, natomiast w przedmiarze robót poz. 181 d.3.5 – uwzględniono oprawę LED 153 W.

**Odpowiedź na pytanie.**

Należy zastosować oprawę LED-72W (dokonano zmiany w przedmiarze) o temperaturze barwowej 4000K.

Przykładowy model oprawy: COSMO LED 72.

**Branża teletechniczna**

**Pytanie 1.**

Wskazany światłowód typ Z-XOTK tsd48J w odpowiedzi, nie koresponduje ze światłowodem uwzględnionym w załączonym do wyjaśnień przedmiarze robót – elem. 4.3 poz. 215 – Przebudowa światłowodu MEDICO- ujęto zakres prac dla światłowodu 24J.

Pytanie dotyczyło operatora jak dalej – elem. 4.3 poz. 207 – Przebudowa światłowodu MONTEX, a zatem skoro zmieniono w wyjaśnieniach operatora, to jaki światłowód należy uwzględnić w wycenie i zabudować.

**Odpowiedź na pytanie.**

Należy uwzględnić przebudowę światłowodu MIDIKO – typ Z-XOTKtsd 24J – dokonano zmiany w przedmiarze.

Kopia:

- MZUiM a/a

 **Kierownik MZUiM**

 **/-/ Joanna Czyżewska**